**Лабораторная работа №2**

3. **Бит** – минимальная единица хранения информации (0 или 1).

**Байт** – минимальная адресуемая единица.

4. 0 или 1

5. 1 байт = 8 бит

6.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Десятеричная | Двоичная | Шестнадцатеричная |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 10 | 2 |
| 3 | 11 | 3 |
| 4 | 100 | 4 |
| 5 | 101 | 5 |
| 6 | 110 | 6 |
| 7 | 111 | 7 |
| 8 | 1000 | 8 |
| 9 | 1001 | 9 |
| 10 | 1010 | А |
| 11 | 1011 | B |
| 12 | 1100 | C |
| 13 | 1101 | D |
| 14 | 1110 | E |
| 15 | 1111 | F |
| 16 | 10000 | 10 |
| 17 | 10001 | 11 |
| 18 | 10010 | 12 |
| 19 | 10011 | 13 |
| 20 | 10100 | 14 |